华新水泥（赤壁）有限公司监测方案

1. **有组织废气**

**监测点位：废气排放口（10个点）**

监测项目：颗粒物、烟道参数

监测频次：1天\*3次/天

**监测点位：水泥窑尾**

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物、氯化氢、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 非甲烷总烃

监测频次：1天\*3次/天

**监测点位：煤磨**

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测频次：1天\*3次/天

**②烟气在线比对**

**监测点位：窑尾**

监测项目：二氧化硫、氮氧化物 颗粒物

监测频次：1天\*6次/天；

监测项目：颗粒物

监测频次：1天\*3次/天；

**监测点位：窑头**

监测项目：颗粒物

监测频次：1天\*3次/天；

**③无组织废气**

**监测点位：厂界上风向1个点，下风向3个点**

监测项目:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测频次：1天\*3次/天

**④厂界噪声**

**监测点位：厂界四周布置8个监测点位**

监测项目:Leq(A)

监测频次：昼间、夜间各监测一次

**⑤废水**

**监测点位：废水排口**

监测项目: pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、五日生化需氧量 TOC

监测频次：3次\*1天

**土壤**

重金属 二噁英

监测频次：一年一次